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At. 7° Sdo obrigagbes do armador, ou seu preposto, responsavel por
embarcagéo com produtos perigosos

| - Enviar & Autoridade Portudria, & arrendataria de area ou instalagéo
portuaria e a0 OGMO, ou ao responsavel por TUP, ETC ou IP4, com no minimo 24 horas de
antecedéncia da chegada da embarcagéo & respectiva instalagéo de destino, o manifesto de
produtos perigosos (também em lingua portuguesa), conforme o modelo constante do Anexo
Vil da NR 29;

Il - Fazer com que sejam adotados os procedimentos previstos no PCE, no
PEI e nos outros planos que forem pertinentes, durante a estadia da embarcagéo no porto
ou em instalagzo situada fora da area do porto organizado, garantindo a seguranga e a
satide_ocupacional, a preservagdo da integridade fisica das instalagdes portuarias e a
protegéo do meio ambiente;

Il - Verificar as condigdes gerais dos produtos perigosos a bordo,
imediatamente antes da entrada da embarcagdo no porto, identificando possiveis
vazamentos ou danos & embalagem, que se houver devem ser comunicados &
Administraggo Portudria e ao responsavel por instalagéo arrendada, a0 OGMO e ao
operador portuério, ou ao responsavel por TUP, ETC ou IP4;

IV - Relatar & autoridade competente qualquer incidente ocorrido com esses
produtos durante a viagem ou permanéncia da embarcagéo em instalagéo portuaria;

V - Notificar, antecipadamente, a Autoridade Portuaria e o responsavel por
instalagzo arrendada ou TUP, ETC ou IP4 de qualquer operag@o de reparo ou conserto na
embarcagéo com produtos perigosos, atracada ou em drea de fundeio, que possa acarretar
risco pela presenga desses produtos.
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29.6.3.1.1 O armador ou seu preposto, tesponsavel pela embarcagio que conduzir cargas perigosas embaladas destinadas a0
‘porto organizado e instalagio portuiria de uso privativo. dentro ou fora da drea do porto organizado, ainda que em triasito,
devera enviar 3 administracio do porto e 20 OGMO. pelo menos 24 h (vinte quatro horas) antes da chegada da embarcago,
a documentagio contendo: (4lterado pela Portaria MTE n.°1.080, de 16 de julho de 2014):

3) declaragio de mercadorias perigosas conforme o Codigo Marifimo Intemacional de Mercadorias Perigosas - codigo
IMDG, com as seguintes informagdes, conforme modelo do Anexo VIL.

I nome técnico das substancias perigosas, classe e divisio de risco:

I nimero ONU - niimero de identificacio das substancias perigosas estabelecido pelo Comité das Nagdes Unidas e
grupo de embalagem:

IIL ponto de fulgor, e quando aplicavel, temperatura de controle ¢ de emergéncia dos liquidos inflamaveis;

IV. quantidade e tipo de embalagem da carga;
V. identificagio de carga como poluentes marinhos;

b)
- (dlterada pela Portaria MTE n.° 1.080, de 16 de julho de 2019)

<) indicagdo das cargas perigosas - qualitativa ¢ quantifativamente - segundo o codigo IMDG, informando as que serdo
descarregadas no porto ¢ as que permanceerdo a bordo, com sua respectiva localizagio,





